**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Оказание транспортных услуг по снегоочистке подъездных автодорог и объектов Сахалинского ЛПУМТ и летнему содержанию подъездной автомобильной дороги к ГРС «Дальнее».

Общие требования:

1. Выделение в распоряжение Заказчика снегоочистительной и самосвальной техники с экипажем, и режимом работы указанным в заявке.
2. По заданию Заказчика мобилизовать технику к месту выполнения работ и приступить к расчистке объектов от снега в срок не более 2-х часов с момента получения задания.
3. Район оказания услуг г. Южно-Сахалинск, Охинский-Ногликский районы Сахалинской области, (при необходимости по заявке Заказчика выезд в другие районы области»).
4. Заправка ГСМ, командировочные расходы, проживание и питание персонала задействованного в оказании услуг, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водительского состава, мобилизация и демобилизация техники к месту работ и обратно организовывает Исполнитель собственными силами и за свой счет.
5. Обеспечить возможность выполнения Заказчиком инспекции с целью проверки наличия и технического состояния техники указанной в заявке на участие в конкурсных процедурах.
6. Наличие не просроченного талона технического осмотра или диагностической карты на технику, планируемую для оказания услуг.
7. Опыт работы по предмету аналогичных предмету торгов не менее трех лет.
8. Техника в собственности или долгосрочной аренде.
9. Условия оказания услуг в соответствии с договором в редакции ООО «Газпром трансгаз Томск».

Требования к персоналу:

1. Водительский состав должен иметь соответствующую категорию на право управления техникой.

Требования к технике:

1. Наличие группировки техники в п. Вал Ногликского района, в том числе:

- фронтальный погрузчик импортного производства выпуска не ранее 2010 года в комплекте с быстро-заменяемым навесным оборудованием (ковш, косой отвал, вилы для кантования поддонов).

- фронтальный погрузчик импортного производства выпуска не ранее 2010 года в комплекте с быстро-заменяемым навесным оборудованием (ковш, косой отвал, вилы для кантования поддонов, шнекороторное оборудование шириной не более 1,5-2 метра).

- автогрейдер импортного производства среднего или тяжелого класса в комплекте с передним отвалом с изменяемой геометрией и средним поворотно выдвижным отвалом.

- Шнекоротор среднего или тяжелого класса импортного производства.

-Бульдозер среднего или тяжелого класса импортного производства.

- Самосвалы в количестве 2-х ед. с объемом кузова не менее 10 м/куб.

1. Наличие группировки техники в г. Южно-Сахалинске, в том числе:

- фронтальный погрузчик импортного производства выпуска не ранее 2010 года в комплекте с быстро-заменяемым навесным оборудованием (ковш, косой отвал).

- автогрейдер импортного производства среднего или тяжелого класса в комплекте с передним отвалом с изменяемой геометрией и средним поворотно выдвижным отвалом.

- Шнекоротор среднего или тяжелого класса импортного производства.

-Бульдозер среднего или тяжелого класса импортного производства.

- Самосвал с объемом кузова не менее 10 м/куб.